

**دانشکده مهندسی برق**

**گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک 1**

**آزمایش شماره 11: تقویت کننده بیس مشترک**

**تهیه کننده و نویسنده:**

**رضا آدینه پور**

**استاد مربوطه:**

**جناب اقای مهندس میثمی فر**


**تاریخ تهیه و اراﺋﻪ:**

**آذر ماه 1400**

**مداری مطابق با شکل زیر در نرم افزار می بندیم:**

****


مدار را از لحاظ تئوری برسی می کنیم:



**یک سیگنال سینوسی با دامنه پیک تو پیک 50 میلی ولت با فرکانس 10 کیلو هرتز به مدار اعمال کنید.**

**گین ولتاژ را بدست آورید:**

سیگنال خروجی مدار (سیگنال سبز) و سیگنال ورودی مدار (قرمز) به صورت زیر هستند:



ماکزیمم دامنه سیگنال خروجی از سمت بالا 463 میلی ولت است.

ماکزیمم دامنه سیگنال ورودی 25 میلی ولت است.

گین ولتاژ مدار به صورت زیر تعریف می شود:

برای به دست آوردن گین جریان ابتدا مقاومت های ورودی و خروجی مدار را به دست می اوریم و از فرمول زیر استفاده می کنیم:

برای بدست اوردن مقاومت خروجی ابتدا منبع ورودی را زمین می کنیم و یک منبع dc با مقدار 10 ولت در خروجی می گذاریم و نسبت Vdc به Idc را که همان مقاومت خروجی است را به دست می آوریم.



برای بدست اوردن مقاومت ورودی، منبع dc را در ورودی مدار می گذاریم و نسبت ولتاژ به جریان آن را حساب می کنیم:



گین جریان به صورت زیر به دست می آید:


**اختلاف فاز بین ورودی و خروجی:** ورودی و خروجی با هم همفاز هستند

**با تغییر فرکانس منبع ورودی و ثابت نگه داشتن دامنه (500 میلی ولت) جدول زیر را تکمیل کنید.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7M** | **1.5M** | **1M** | **700K** | **500K** | **300K** | **100K** | **20K** | **10K** | **5K** | **3K** | **2K** | **1K** | **f** |
| 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | **Vi** |
| 197 | 181.7m | 127.6m | 90.82m | 67.7m | 39.03m | 13m | 2.90m | 1.45m | 736.2u | 373u | 258.4u | 128.8u | **Vo** |
| 7.88 | 7.268 | 5.104 | 3.63 | 2.70 | 1.56 | 0.52 | 0.116 | 0.058 | 0.029 | 0.014 | 0.010 | 0.005 | **Av** |

برای به دست آوردن فرکانس های قطع پایین و بالا، ابتدا پاسخ فرکانسی مدار را رسم می کنیم. بدین منظور ابتدا یک منبع AC در ورودی مدار قرار داده و تحلیل AC Sweep را انتخاب می کنیم.

پاسخ فرکانسی مدار به صورت زیر است:



فرکانس قطع بالای مدار به صورت زیر به دست می آید.

فرکانس قطع پایین نیز، -85.4 میلی هرتز به دست می آید