
**متین گلپایگانی**


**9824073**


**آزمایش7**

**آز ریز پردازنده**


1. به کمک مد نرمال یک پالس 5KHz تولید کنید:










1. به کمک مد CTC یک پالس 10KHz تولید کنید:





1. به کمک مد fastpwm یک پالس 3KHz با DC = 30% تولید کنید:





1. به کمک مد phase correct pwm یک پالس با DC = 40% تولید کنید. فرکانس را 15کیلو هرتز انتخاب میکنیم:

