**متین گلپایگانی**

**9824073**

**آزمایش8**

**آز ریز پردازنده**

برای دستیابی به زوایای مختلف لازم است تا پهنای پالس بین 5تا10درصد با فرکانس 50هرتز باشد.

مقادیر زیر برای OCR1A با توجه به زاویه چرخش و پهنای پالس مطابق زیر تعیین میشود:









